	보 도 자 료
✍ 보도일시: 2018. 4. 2(월). 조간, <인터넷 2018. 4. 1(일). 12:00 이후> ✍ 총 3쪽(붙임자료 1쪽 포함)		❖ 안전보건공단 전문기술실 화학사고예방부
		부장 이준연 ☎ 052-703-0595
		과장 정호석 ☎ 052-703-0462
< 본 자료는 http://www.kosha.or.kr 에서도 볼 수 있습니다 >
안전보건공단, 4월부터 유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 실시

□ 안전보건공단(이사장 박두용)은 4월부터 화학물질관리법에 따른 유해화학물질 취급시설에 대한 검사 및 안전진단을 실시한다.

ㅇ 이번 검사 및 안전진단은 지난 2012년 구미 불산 누출사고를 계기로 화학물질로부터 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 전면 개정된 화학물질관리법에 근거를 두고 있다.

ㅇ 유해화학물질 취급시설을 설치 및 운영하려는 사업장은 화학물질관리법에서 정하는 검사기관에서 검사 및 안전진단을 받아야 한다.

- 취급시설을 설치하는 경우에는 설치검사를 받아야 하며, 설치검사 이후에는 영업허가 대상 여부에 따라 1~2년 주기의 정기검사를 받아야 한다.

<검사 시기 및 실시주기>

구분	설치검사	정기검사		수시검사
		영업허가 대상인 경우	영업허가 대상이 아닌 경우	화학사고 발생시	화학사고 발생 우려가 있을 시
실시시기 및 주기	유해화학물질취급시설 설치 완료 후 해당시설 가동 전	1년 마다 (최초 정기검사일 전후 30일 이내)	2년 마다 (최초 정기검사일 전후 30일 이내)	화학사고 발생 후 7일 이내	지방환경관서의 장이 통지 시

- 설치 및 정기검사 결과 안전상 우려가 있는 경우에는 검사 결과를 받은 날로부터 20일 이내 안전진단을 받아야 하며, 장외영향평가* 위험도 판정등급에 따라서는 4~12년 주기로 진단을 실시해야 한다.

* 유해화학물질 취급시설 설계․설치단계에서부터 사업장 외부의 제3자 피해까지 예방하기 위한 안전성 확보 제도

<안전진단 시기 및 주기>

구분	설치/정기검사결과, 안전상의 위해 우려가 있는 경우	장외영향평가 위험도 판정등급
		결과가 없는 경우	고위험도	중위험도	저위험도
실시시기 및 주기	검사결과를 받은날로부터 20일 이내	4년 마다		8년 마다	12년 마다

ㅇ 검사 및 진단신청은 사업장이 위치한 지역을 관할하는 공단 지역본부 화학시설검사팀으로 가능하며, 자세한 사항은 공단 홈페이지에서 확인 가능하다.

□ 안전보건공단 관계자는 “화학공장 대형사고는 인명피해는 물론 주변지역으로 미치는 파급력이 상당하여 이를 예방하기 위한 활동이 매우 중요하다.”라며,

ㅇ “공단은 공정안전보고서 제도 등 화학공장 대형사고 예방업무를 수행하며 축적한 노하우를 바탕으로 체계적인 검사와 진단이 이뤄질 수 있도록 노력하겠다.”고 말했다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 안전보건공단 전문기술실 정호석(☎052-703-0462)에게 연락주시기 바랍니다.

붙임		유해화학물질 취급시설 검사 안내